BCR 2000 meets MicroQ

Vorraussetzungen
- BCR2000 via USB mit dem Computer verbunden, Treiber installiert
- MIDI-OX installiert (www.midiox.com)

Installation
1. BCR in den USB-Modus schalten (Edit + Store, mit Encoder 1 auf <U-1> stellen, Exit)
2. MIDI-OX starten, via "Options, MIDI Devices" die BCR für Input und Output auswählen
3. "View, Sysex" 
4. "Sysex, Receive Manual Dump"
5. Am BCR "Edit+Store", Encoder Nr. 6 drehen, bis im Display "ALL" steht, Encoder 6 drücken
6. Warten, bis der Dump fertig ist, "Done" anklicken
7. "Display Window, Save As, Sysex" -> Datei an einem Ort ablegen, wo Du sie wiederfindest ;-)
8. "File, Send Sysex File" -> bcr-mq-p1.syx auswählen
9. Dump abwarten, dann an der BCR "Store" drücken, gewünschte Preset-Nr auswählen, "Store" drücken
10. Schritt 8 und 9 mit bcr-mq-p2.syx wiederholen

Achtung: da man am BCR keine Schrittweite programmieren kann, hier die Aufstellung der reinen 
Oszillator-Fußlagen (CC-Wert=Fußlage):
16=128' - 28=64' - 40=32'- 52=16' - 64=8' - 76=4' - 88=2' - 100=1' - 112=1/2'

Hier liegt übrigens ein Vorteil in der Editierung via BCR: man kann Zwischenfußlagen einstellen!


Filtertypen
0=Aus - 1=24dB_LP - 2=12dB_LP - 3=24dB_BP - 4=12dB_BP - 5=24dB_HP - 6=12dB_HP - 7=24dB_Notch - 8=12dB_Notch - 9=Comb+ - 10=Comb-

LFO Shape
0=Sine - 1=Triangle - 2=Square - 3=Sawtooth - 4=Random - 5=S&H

(c) 2007 Hilmar Steinhauer, www.hilmi.de - Weitergabe mit Quellenangabe ist ausdrücklich erwünscht.
URL des Archivs: http://www.hilmi.de/musik/bcrmq.zip
URL des Urpsrungsartikels: http://www.hilmi.de/index.php?option=com_content&task=view&id=223&Itemid=1
Toten Link bitte melden an: admin@hilmi.de (Feedback, Verbesserungsvorschläge und Kaschenke ebenfalls)